N°	FREQ. INTERVENTO	OPER.	PARTICOLARE	CONTROLLO DA ESEGUIRE	INTERVENTO E MODALITÀ	REG.	
	
01	2 giorni	OP	BATTERIA	Stato di carica	Vedere indicatore a bordo macchina.	NO	
	
02	2 giorni	OP	BATTERIA	Livello liquido interno	Controllo ed eventuale rabbocco.	NO	
	
03	12 MESI	ME	STAFFE + GUIDE	Pulizia e stato di lubrificazione	Pulizia superficie d’appoggio carico e lubrificazione guide di scorrimento.	SI	
	
04	12 MESI	ME	CATENA	Pulizia e stato di lubrificazione	Pulizia e lubrificazione.	SI	
	
05	12 MESI	ME	RUOTE	Stato d’usura	Verifica visiva stato d’usura ed eventuali altri danneggiamenti.	SI	
	
06	12 MESI	ME	FRENI	Stato d’usura – capacità frenante	Prove di frenata su spazi aperti.	SI	
	
07	12 MESI	ME	TUTTO IL MEZZO	Revisione generale	Revisione generale di tutto il mezzo da parte di manutentori specializzati	SI